РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                                                                                          РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ                                                                                                                       СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОЛЕНООЗЕРНОГО СЕЛЬСОВЕТА                                  ШИРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  
10.08.2026 г.                                        с. Соленоозерное                                                №  71жкх

О создании комиссий по проведению оценки
обеспечения готовности теплоснабжающей 
организации и потребителей тепловой энергии
к отопительному периоду 2026-2027 годов

	В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом Минэнерго России от 13.ноября 2024 года № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», в целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы сельского поселения Соленоозерного сельсовета Ширинского района Республики Хакасия к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов, руководствуясь Уставом сельского поселения Соленоозерного сельсовета Ширинского муниципального района Республики Хакасия, администрация Соленоозерного сельсовета Ширинского района Республики Хакасия

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить состав комиссии по проведению оценки обеспечения готовности теплоснабжающей организации и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2026-2027 годов (приложение 1).
1. Утвердить программу проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду теплоснабжающей организации и потребителей тепловой энергии (приложение 2). 
1. Постановление подлежит опубликованию (обнародованию), размещению на официальном сайте Соленоозерного сельсовета.
1. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.





Глава сельского поселения 
Соленоозерного сельсовета
Ширинского муниципального района
Республики Хакасия:                                                                                  А.П.Никитин







Приложение 1
к постановлению администрации сельского поселения
Соленоозерного сельсовета Ширинского муниципального района
 Республики Хакасия
от 10.08.2026 г.  № 71жкх 

Состав комиссии
 по проведению оценки обеспечения готовности теплоснабжающей организации к отопительному периоду 2026-2027 годов 
(Далее – комиссия) 

Никитин А.П. - Глава Соленоозерного сельсовета Ширинского района Республики Хакасия, председатель комиссии

Шифман К.А. – специалист 2 категории Соленоозерного сельсовета Ширинского района Республики Хакасия, секретарь комиссии 

       Члены комиссии: 
Любчич Е.В. - Главный эксперт отдела энергетики и энергосбережения министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Хакасия (по согласованию)
Терещенко С.В. - Начальник отдела энергонадзора по Республике Хакасия (по согласованию) 
Юрьев Ю.Ю. - Главный государственный инспектор отдела энергонадзора по Республике Хакасия (по согласованию)
Семенов Ю.Н. - Государственный инспектор отдела энергонадзора по Республике Хакасия (по согласованию) 
Золотухин В.А. - Государственный инспектор ОГиТН (по согласованию)



Состав комиссии
 по проведению оценки обеспечения готовности потребителей тепловой энергии
к отопительному периоду 2026-2027 годов 
(Далее – комиссия) 

Никитин А.П. - Глава Соленоозерного сельсовета Ширинского района Республики Хакасия, председатель комиссии

Хандалин Д.Л. – начальник МУП с. Соленоозерное ЖКХ «Коммунальщик», заместитель председателя комиссии.

Шифман К.А. – специалист 2 категории Соленоозерного сельсовета Ширинского района Республики Хакасия, секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
Худякова О.А.  – ведущий бухгалтер администрации Соленоозерного сельсовета
Кортунков К.Б.- инспектор 1 категории Управления промышленности, энергетики, связи строительства и транспорта Администрации МО Ширинский район
Чесноков П.А. - инспектор 1 категории Управления промышленности, энергетики, связи строительства и транспорта Администрации МО Ширинский район
Бойков А.Н. - слесарь водопроводных сетей МУП с. Соленоозерное ЖКХ «Коммунальщик».


 
Приложение 2
к постановлению администрации сельского поселения
Соленоозерного сельсовета Ширинского муниципального района
 Республики Хакасия
от 10.08.2026 г.  № 71жкх 

Программа
 проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг. теплоснабжающей организации и потребителей тепловой энергии
 села Соленоозерное Ширинского района Республики Хакасия

I.Общие положения
1 Настоящая программа разработана в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», содержит информацию об объектах, подлежащих оценке обеспечения готовности к отопительному периоду, определяет работу комиссий по оценке обеспечения готовности объектов к отопительному периоду (далее - Комиссии), графики проведения оценки обеспечения готовности объектов к отопительному периоду. 
2. Члены комиссии осуществляют свои права и обязанности в рамках требований, указанных в разделе V настоящей программы.

II.Объекты, подлежащие оценке 
обеспечения готовности к отопительному периоду 
	1. Указанная комиссия в соответствии со статьей 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190 ФЗ «О теплоснабжении» осуществляет оценку обеспечения готовности к отопительному периоду на территории сельского поселения Целинного сельсовета Ширинского муниципального района Республики Хакасия следующими лицами:
	1.1. Теплоснабжающей организацией.
	1.2. Потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения и которые приобретают тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках.
	
III. Комиссия по проведению оценки обеспечения
 готовности к отопительному периоду.
3. Комиссии в своей деятельности руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
2. Основной задачей Комиссии является оценка обеспечения готовности объектов к отопительному периоду. 
3. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований по обеспечению готовности объектов к отопительному периоду, в соответствии с главой II Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234.
4. Состав Комиссии определен в приложении 1 к настоящему постановлению.
 5. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, его заместителя, секретаря и членов Комиссии.
6.Комиссию возглавляет председатель Комиссии. 
7. Графики проведения оценки обеспечения готовности объектов к отопительному периоду установлены в приложении 1 к настоящей программе.

IV. Права и обязанности членов комиссии
1. Число членов комиссии, включая ее председателя и заместителя председателя, должно быть нечетным. 
2. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность, возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые комиссией решения.
3. Председатель, его заместитель и секретарь являются членами Комиссии.
4. Персональный состав Комиссий утверждается в срок до 15 августа 2026 года.
5. Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами.
6. Председатель комиссии обязан: 
6.1. возглавлять комиссию и руководить ее деятельностью;
6.2. проводить плановые и внеплановые заседания комиссии;
6.3. координировать работу комиссии; 
6.4. определять сроки выдачи паспортов обеспечения готовности к отопительному периоду.
       В случае отсутствия председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя.
7. Члены комиссии обязаны: 
7.1. лично участвовать в заседаниях комиссии; 
7.2. выполнять поручения комиссии;
7.3. соблюдать установленные комиссией ограничения на разглашение информации.
7.4. при возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопросов, сообщить об этом до начала заседания комиссии. 
8.Члены комиссии имеют право участвовать в обсуждении вопросов, рассматриваемых комиссией, вносить предложения и высказываться по любому вопросу, рассматриваемому комиссией.
9. Секретарь Комиссии:
- исполняет обязанности по подготовке документов для рассмотрения на заседании Комиссии;
- осуществляет подготовку заседаний Комиссии;
- ведет документацию Комиссии, уведомляет членов Комиссии о дате, месте и времени проведения заседания и знакомит их с материалами, подготовленными для рассмотрения на заседании Комиссии.
V. Проведение оценки обеспечения готовности к отопительному периоду
1. В рамках проведения оценки обеспечения готовности комиссия осуществляет оценку готовности на предмет выполнения требований, установленных Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду путем проверки членами комиссии соблюдения требований пунктов 9-11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234.
2. В целях проведения оценки обеспечения готовности комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности. По решению комиссии проводится осмотр объектов оценки обеспечения готовности	
3. В отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности устанавливает их уровень готовности к отопительному периоду (далее — уровень готовности) на основании значения индекса готовности. Индекс готовности объекта оценки обеспечения готовности определяется расчетным способом с точностью до 2 знака после запятой в соответствии с формулами, установленными в оценочных листах. Уровень готовности, определяется как среднеарифметическое значение индексов готовности объектов оценки обеспечения готовности.
4. По результатам расчета индекса готовности устанавливается:
· уровень готовности "Не готов" - если индекс готовности меньше 0,8;
· уровень готовности "Готов с условиями" - если индекс готовности меньше 0,9 и больше либо равен 0,8;
· уровень готовности "Готов" - если индекс готовности больше либо равен 0,9.
4.1 Значение индекса готовности теплоснабжающих организаций, не может быть более 0,8 в случае, если хотя бы один из нижеперечисленных показателей готовности равен 0:
 - показатель наличия акта о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов в соответствии с требованиями пунктов 5.3.37, 6.2.17, 12.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115 (далее — Правила № 115) (подпункт 9.3.21 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду). 
- показатель наличия актов проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 6.2.32 Правил № 115 (подпункт 9.3.19 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду). 
- показатель наличия, разработанного в соответствии с пунктом 2.7.10 Правил № 115 нормативно-технического документа по организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта (пункт 9.3.14 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду). 
4.2. Значение индекса готовности потребителей тепловой энергии, не может быть более 0,8 в случае, если хотя бы один из нижеперечисленных показателей готовности равен 0:
 - показатель наличия акта промывки теплопотребляющей установки (подпункт 11.5.1. пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду);
 - показатель наличия акта о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) оборудования теплового пункта и внутридомовых сетей (подпункт 11.5.2. пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду).
 - показатель наличия акта о проведении гидравлических испытаний на прочность и плотность оборудования теплового пункта, тепловых сетей в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, включая трубопроводы теплового ввода и внутридомовых сетей оборудования теплового пункта и внутридомовых сетей (подпункт 11.5.5. пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду). 
 При расчете индекса готовности в случае, если требования к объекту теплоснабжения, установленные статьей 20 Федерального закона о теплоснабжении, не применяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, значение показателя в оценочных листах принимается равным 1.
5. Результаты проверки и произведенного расчета индекса готовности в отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности направляются не позднее 5 рабочих дней до дня подписания акта оценки обеспечения готовности к отопительному периоду (далее - акт) в Комиссию для определения уровня готовности и оформления результатов оценки обеспечения готовности.
6. В случае расхождений между сведениями (информацией), представленными в Комиссию, у вышеуказанных лиц могут быть запрошены дополнительные документы (сведения), предусмотренные Правилами, а также может быть проведен визуальный осмотр объектов теплоснабжения.
7.Сроки проведения оценки обеспечения готовности устанавливаются в соответствии с Графиком.
VI.Результаты проведения оценки
1.По результатам проведения оценки обеспечения готовности объектов к отопительному периоду Комиссией оформляются акты оценки обеспечения готовности к отопительному периоду по рекомендуемому образцу, приведенному в приложении 1 к настоящей программе, а также оценочные листы для расчета индекса готовности к отопительному периоду по рекомендуемым образцам, приведенным в приложении 4 к Порядку проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденному приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 (далее - Порядок).
3. При наличии у Комиссии замечаний к соблюдению проверяемым лицом требований по обеспечению готовности, установленных Правилами, в оценочном листе указывается срок устранения выявленных замечаний.
3. В случае устранения указанных в оценочном листе замечаний комиссией, на основании уведомления об устранении замечаний лица, в отношении которого был выдан оценочный лист с замечаниями, не позднее 14 календарных дней со дня получения комиссией такого уведомления, проводится повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний, по результатам которой составляется новый акт и прилагается новый оценочный лист.
4.При подготовке актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду Комиссия руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
5. Паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду составляются по рекомендуемому образцу, приведенному в приложении 3 к настоящей программе, по каждому объекту подведомственных учреждений. 









































Приложение 1
к Программе проведения оценки обеспечения
 готовности к отопительному периоду 2026-2027г.г.
 теплоснабжающей организации и потребителей тепловой энергии
 села Соленоозерное Ширинского района Республики Хакасия




Перечень
теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится оценка обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов

	№ п/п
	Объекты, подлежащие проверке
	улица
	№ дома (здания)

	Теплоснабжающие организации

	1
	МУП с.Соленоозерное ЖКХ «Коммунальщик»
	ул. К.Маркса
	42Г

	Потребители тепловой энергии

	1
	МБОУ Соленоозерная СШ № 12
	ул. К.Маркса
	42А
































Приложение 2
к Программе проведения оценки обеспечения
 готовности к отопительному периоду 2026-2027г.г.
 теплоснабжающей организации и потребителей тепловой энергии
 села Соленоозерное Ширинского района Республики Хакасия

Акт
оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 20__/20__ годов

с.Соленоозерное                                                                                 "    " __________ 20__ г.
(место составления акта)

Комиссия, образованная _________________________________________________
                                                                      (форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от "__" ______ 20___ г., утвержденной ____________________________________
 (ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с "__" _______ 20__ г. по "__" _______ 20__ г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду ________________________________________________________________________
                                         (наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности)

Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов оценки обеспечения готовности: 
1. __________________; 
2. __________________;
3. __________________;
В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:
1. Уровни готовности объекта оценки обеспечения готовности
	объекта оценки обеспечения готовности
	Уровень готовности
(Готов/готов с условиями/не готов)

	1
	

	2
	

	3
	



2. Уровни готовности лица подлежащего оценки обеспечения готовности
	объекта оценки обеспечения готовности
	Уровень готовности
(Готов/готов с условиями/не готов)

	1. 
	

	2. 
	

	3. 
	



Приложение: 1. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду _______________на ____ л. в 1 экз.

Председатель комиссии: _________________________________ФИО.  
                                               (подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя комиссии: ______________________________________________________ФИО
(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: _______________________________________ФИО.
 (подпись, расшифровка подписи)
 ______________________________________________________ФИО. 
(подпись, расшифровка подписи)
С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:
"__" _____________ 20__г. ______________________________________________________________________ 
(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)
»












































Приложение 3
к Программе проведения оценки обеспечения
 готовности к отопительному периоду 2026-2027г.г.
 теплоснабжающей организации и потребителей тепловой энергии
 села Соленоозерное Ширинского района Республики Хакасия


ПАСПОРТ
готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

Выдан ____________________________________________________________________,
(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей
организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии,
в отношении которого проводилась проверка
готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности
к отопительному периоду:

1. __________________________________________________________________________;
2. __________________________________________________________________________;
3. __________________________________________________________________________;

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от _____________ № _______.

          _______________________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи и печать
уполномоченного органа, образовавшего
комиссию по проведению проверки
готовности к отопительному периоду)
























Приложение 4
к Программе проведения оценки обеспечения
 готовности к отопительному периоду 2026-2027г.г.
 теплоснабжающей организации и потребителей тепловой энергии
 села Соленоозерное Ширинского района Республики Хакасия





График проведения оценки готовности к отопительному периоду 
2026 – 2027 годов
	№ п/п
	Объекты, подлежащие проверке
	Количество объектов
	Сроки проведения оценки обеспечения готовности*

	1.
	Учреждения социальной сферы, в том числе:
	
	

	1.1.
	Общеобразовательные учреждения
	1
	с 25.08.2026 по 15.09.2026

	Итого (потребители тепловой энергии)
	1
	

	2. 
	Теплоснабжающие организации
	1
	с 01.09.2026 по 20.09.2026



*Возможны изменения в датах проведения проверок
Приложение 5
к Программе проведения оценки обеспечения
 готовности к отопительному периоду 2026-2027г.г.
 теплоснабжающей организации и потребителей тепловой энергии
 села Соленоозерное Ширинского района Республики Хакасия

Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обязательное требование
	Подтверждающий документ
	Показатель
	Вес показателя
	Наименование показателя
	Расчет показателей готовности (формула)
	Значение (заполняется комиссией)
	Замечание (в случае наличия, с указанием сроков устранения)

	 
	 
	 
	ИНДЕКС ГОТОВНОСТИ
	[image: https://api.docs.cntd.ru/img/13/10/32/31/56/4190be5f-abcb-4a55-b97d-2efc7b74d9c4/P0247000D0000.png] =
[image: https://api.docs.cntd.ru/img/13/10/32/31/56/4190be5f-abcb-4a55-b97d-2efc7b74d9c4/P0247000E0000.png] * 0,9 +
[image: https://api.docs.cntd.ru/img/13/10/32/31/56/4190be5f-abcb-4a55-b97d-2efc7b74d9c4/P0247000F0000.png] * 0,05 +
[image: https://api.docs.cntd.ru/img/13/10/32/31/56/4190be5f-abcb-4a55-b97d-2efc7b74d9c4/P024700100000.png] * 0,05
	 
	 

	1
	Выполнить требования, установленные частью 4 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ"О теплоснабжении" (далее - Федеральный закон о теплоснабжении) (подпункт 9.1 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. № 2234 (далее - Правила):
	 
	Показатель выполнения требований Федерального закона о теплоснабжении
	0,9
	[image: https://api.docs.cntd.ru/img/13/10/32/31/56/4190be5f-abcb-4a55-b97d-2efc7b74d9c4/P02470018.png]
	[image: https://api.docs.cntd.ru/img/13/10/32/31/56/4190be5f-abcb-4a55-b97d-2efc7b74d9c4/P024700190000.png] =
[image: https://api.docs.cntd.ru/img/13/10/32/31/56/4190be5f-abcb-4a55-b97d-2efc7b74d9c4/P0247001A0000.png] * 0,05 +
[image: https://api.docs.cntd.ru/img/13/10/32/31/56/4190be5f-abcb-4a55-b97d-2efc7b74d9c4/P0247001B0000.png] * 0,01 +
[image: https://api.docs.cntd.ru/img/13/10/32/31/56/4190be5f-abcb-4a55-b97d-2efc7b74d9c4/P0247001C0000.png] * 0,01 +
[image: https://api.docs.cntd.ru/img/13/10/32/31/56/4190be5f-abcb-4a55-b97d-2efc7b74d9c4/P0247001D0000.png] * 0,01 +
[image: https://api.docs.cntd.ru/img/13/10/32/31/56/4190be5f-abcb-4a55-b97d-2efc7b74d9c4/P0247001E0000.png] * 0,25 +
[image: https://api.docs.cntd.ru/img/13/10/32/31/56/4190be5f-abcb-4a55-b97d-2efc7b74d9c4/P0247001F0000.png] * 0,65 +
[image: https://api.docs.cntd.ru/img/13/10/32/31/56/4190be5f-abcb-4a55-b97d-2efc7b74d9c4/P024700200000.png] * 0,01 +
[image: https://api.docs.cntd.ru/img/13/10/32/31/56/4190be5f-abcb-4a55-b97d-2efc7b74d9c4/P024700210000.png] * 0,01
	 
	 

	1.1
	Обеспечивать функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб (пункт 1 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)
	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.1-9.3.8 пункта 9 Правил
	Показатель обеспечения функционирования эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб
	0,05
	[image: https://api.docs.cntd.ru/img/13/10/32/31/56/4190be5f-abcb-4a55-b97d-2efc7b74d9c4/P02470029.png]
	[image: https://api.docs.cntd.ru/img/13/10/32/31/56/4190be5f-abcb-4a55-b97d-2efc7b74d9c4/P0247002A0000.png] =
[image: https://api.docs.cntd.ru/img/13/10/32/31/56/4190be5f-abcb-4a55-b97d-2efc7b74d9c4/P0247002B0000.png] * 0,1 +
[image: https://api.docs.cntd.ru/img/13/10/32/31/56/4190be5f-abcb-4a55-b97d-2efc7b74d9c4/P0247002C0000.png] * 0,1 +
[image: https://api.docs.cntd.ru/img/13/10/32/31/56/4190be5f-abcb-4a55-b97d-2efc7b74d9c4/P0247002D0000.png] * 0,1 +
[image: https://api.docs.cntd.ru/img/13/10/32/31/56/4190be5f-abcb-4a55-b97d-2efc7b74d9c4/P0247002E0000.png] * 0,1 +
[image: https://api.docs.cntd.ru/img/13/10/32/31/56/4190be5f-abcb-4a55-b97d-2efc7b74d9c4/P0247002F0000.png] * 0,1 + [image: https://api.docs.cntd.ru/img/13/10/32/31/56/4190be5f-abcb-4a55-b97d-2efc7b74d9c4/P0247002F0001.png] * 0,1 +
[image: https://api.docs.cntd.ru/img/13/10/32/31/56/4190be5f-abcb-4a55-b97d-2efc7b74d9c4/P024700300000.png] * 0,1 +
[image: https://api.docs.cntd.ru/img/13/10/32/31/56/4190be5f-abcb-4a55-b97d-2efc7b74d9c4/P024700310000.png] * 0,1 +
[image: https://api.docs.cntd.ru/img/13/10/32/31/56/4190be5f-abcb-4a55-b97d-2efc7b74d9c4/P024700320000.png] * 0,1 +
[image: https://api.docs.cntd.ru/img/13/10/32/31/56/4190be5f-abcb-4a55-b97d-2efc7b74d9c4/P024700330000.png] * 0,1
	 
	 

	1.1.1
	 
	Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования (подпункт 9.3.1 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоров на техническое обслуживание, энергосервисных контрактов
	0,1
	[image: https://api.docs.cntd.ru/img/13/10/32/31/56/4190be5f-abcb-4a55-b97d-2efc7b74d9c4/P0247003B.png]
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	 
	 

	1.1.2
	 
	Копия заключенного соглашения об управлении системой теплоснабжения, в соответствии с требованиями
	Показатель наличия соглашения об управлении системой теплоснабжения
	0,1
	[image: https://api.docs.cntd.ru/img/13/10/32/31/56/4190be5f-abcb-4a55-b97d-2efc7b74d9c4/P02470045.png]
	[image: https://api.docs.cntd.ru/img/13/10/32/31/56/4190be5f-abcb-4a55-b97d-2efc7b74d9c4/P024700460000.png] = [image: https://api.docs.cntd.ru/img/13/10/32/31/56/4190be5f-abcb-4a55-b97d-2efc7b74d9c4/P024700460001.png] / [image: https://api.docs.cntd.ru/img/13/10/32/31/56/4190be5f-abcb-4a55-b97d-2efc7b74d9c4/P024700460002.png]
	 
	 

	1.1.2.1
	 
	Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской
	Количество заключенных соглашений об управлении системой теплоснабжения
	-
	[image: https://api.docs.cntd.ru/img/13/10/32/31/56/4190be5f-abcb-4a55-b97d-2efc7b74d9c4/P0247004E.png]
	Фактическое значение
	 
	 

	1.1.2.2
	 
	Федерации от 8 августа 2012 г. № 808 (далее - Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации) (подпункт 9.3.2 пункта 9 Правил)
	Количество организаций всего в системе теплоснабжения
	-
	[image: https://api.docs.cntd.ru/img/13/10/32/31/56/4190be5f-abcb-4a55-b97d-2efc7b74d9c4/P02470057.png]
	Фактическое значение
	 
	 

	1.1.3
	 
	Утвержденное положение о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении ответственного за диспетчерское управление в соответствии с требованиями главы V Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минэнерго России от 14 мая 2025 г. № 511 (далее - Правила № 511) (подпункт 9.3.3 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия положение о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении ответственного за диспетчерское управление
	0,1
	[image: https://api.docs.cntd.ru/img/13/10/32/31/56/4190be5f-abcb-4a55-b97d-2efc7b74d9c4/P02470060.png]
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	 
	 

	 Зарегистрирован Минюстом России 2 июня 2025 г., регистрационный № 82505. В соответствии с пунктом 3 приказа Минэнерго России от 14 мая 2025 г. № 511 данный акт действует до 1 сентября 2030 г.

	1.1.4
	 
	Организационно-


распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае
	Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования
	0,1
	[image: https://api.docs.cntd.ru/img/13/10/32/31/56/4190be5f-abcb-4a55-b97d-2efc7b74d9c4/P0247006F.png]
	[image: https://api.docs.cntd.ru/img/13/10/32/31/56/4190be5f-abcb-4a55-b97d-2efc7b74d9c4/P024700700000.png] =
[image: https://api.docs.cntd.ru/img/13/10/32/31/56/4190be5f-abcb-4a55-b97d-2efc7b74d9c4/P024700710000.png] * 0,5 +
[image: https://api.docs.cntd.ru/img/13/10/32/31/56/4190be5f-abcb-4a55-b97d-2efc7b74d9c4/P024700720000.png] * 0,5
	 
	 

	1.1.4.1
	 
	эксплуатации опасных производственных объектов (далее - ОПО), разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением,
	Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО
	0,5
	[image: https://api.docs.cntd.ru/img/13/10/32/31/56/4190be5f-abcb-4a55-b97d-2efc7b74d9c4/P0247007A.png]
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	 
	 

	1.1.4.2
	 
	утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. № 536[image: https://api.docs.cntd.ru/img/13/10/32/31/56/4190be5f-abcb-4a55-b97d-2efc7b74d9c4/P024700810000.png] (далее - Правила промышленной безопасности), и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с подпунктом 2 пункта 6 Правил № 511 (подпункт 9.3.4 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО
	0,5
	[image: https://api.docs.cntd.ru/img/13/10/32/31/56/4190be5f-abcb-4a55-b97d-2efc7b74d9c4/P02470084.png]
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	 
	 

	[image: https://api.docs.cntd.ru/img/13/10/32/31/56/4190be5f-abcb-4a55-b97d-2efc7b74d9c4/P0247008A0000.png] Зарегистрирован Минюстом России 31 декабря 2020 г., регистрационный № 61998. В соответствии с пунктом 2 приказа Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. № 536 данный акт действует до 1 января 2027 г.

	1.1.5
	 
	Утвержденные в соответствии с требованиями пунктов 35 и 38 Правил № 511 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктами 278, 363 и 364 Правил промышленной безопасности (подпункт 9.3.5 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций
	0,1
	[image: https://api.docs.cntd.ru/img/13/10/32/31/56/4190be5f-abcb-4a55-b97d-2efc7b74d9c4/P02470092.png]
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	 
	 

	1.1.6
	 
	Копии удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных пунктами 43-45 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 г. № 811[image: https://api.docs.cntd.ru/img/13/10/32/31/56/4190be5f-abcb-4a55-b97d-2efc7b74d9c4/P024700990000.png] (далее - Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей), пунктами 70, 71 Правил № 511, и (или) копии удостоверений о допуске к самостоятельной
	Показатель наличия удостоверений проверки знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний и (или) копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей
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	1.6.1.1
	 
	работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренные пунктом 238 Правил промышленной безопасности, в случае эксплуатации ОПО (подпункт 9.3.6 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок
	0,5
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	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	 
	 

	[image: https://api.docs.cntd.ru/img/13/10/32/31/56/4190be5f-abcb-4a55-b97d-2efc7b74d9c4/P024700AD0000.png] Зарегистрирован Минюстом России 7 октября 2022 г., регистрационный № 70433.


	1.6.1.2
	 
	 
	Показатель наличия удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренных Правилами промышленной безопасности, в случае эксплуатации ОПО
	0,5
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	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	 
	 

	1.1.7
	 
	Копии документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (далее - Федеральный закон о промышленной безопасности) (подпункт 9.3.7 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте
	0,1
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	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	 
	 

	1.1.8
	 
	Установленные пунктом 7 Правил № 511 организационно-
распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов не отнесенных к ОПО, и (или) установленные пунктом 228 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением,
	Показатель наличия организационно-
распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за тепловые энергоустановки и (или) ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО
	0,1
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	1.1.8.1
	 
	ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО (подпункт 9.3.8 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия организационно-
распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не отнесенных к ОПО
	0,5
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	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	 
	 

	1.1.8.2
	 
	 
	Показатель наличия организационно-
распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО
	0,5
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	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	 
	 

	1.1.9
	 
	Утвержденные инструкции по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минтруда России от 17 декабря 2020 г. № 924н (подпункт 9.3.9 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия утвержденных инструкций по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам
	0,1
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	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	 
	 

	 Зарегистрирован Минюстом России 29 декабря 2020 г., регистрационный № 61926. В соответствии с пунктом 3 приказа Минтруда России от 17 декабря 2020 г. № 924н данный акт действует до 31 декабря 2025 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.10
	 
	Копии утвержденных в соответствии с пунктами 95, 97 Правил № 511 и с пунктом 236 Правил промышленной безопасности, программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок (подпункт 9.3.10 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок
	0,1
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	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	 
	 

	1.2
	Проводить наладку принадлежащих им тепловых сетей (пункт 2 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) и
	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.11 и 9.3.22 пункта 9 Правил
	Показатель проведения наладки тепловых сетей и контроля за режимами потребления тепловой энергии
	0,01
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	1.2.1
	осуществлять контроль за режимами потребления тепловой энергии (пункт 3 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)
	Разработанные и утвержденные температурные графики, гидравлические режимы работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период, разработанные в соответствии с абзацами первым - третьим пункта 125 Правил № 511, а также копии эксплуатационных инструкций по ведению и контролю режимов работы системы теплоснабжения (подпункт 9.3.11 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия температурных графиков, гидравлических режимов работы системы теплоснабжения
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	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	 
	 

	1.2.2
	 
	Технические отчеты о проведении режимно-
наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденные режимные карты, требования к которым установлены пунктами 32, 249, 250, абзацами первым и вторым пункта 251, пунктами 294, 295 и 447 Правил № 511 (пункт 9.3.22 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия технических отчетов о проведении режимно-
наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденных режимных карт
	0,5
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	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	 
	 

	1.3
	Обеспечивать качество теплоносителей (пункт 4 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)
	Копии утвержденной инструкции по эксплуатации установок для докотловой обработки воды (если предусмотрены проектной документацией объектов теплоснабжения) и инструкции по ведению водно-химического режима, включающей режимные карты, утвержденный график химконтроля за водно-
химическим режимом котельных и тепловых сетей, разработанный в соответствии с требованиями пунктов 276, 279 Правил № 511, пункта 278 Правил промышленной безопасности (подпункт 9.3.12 пункта 9 Правил)
	Показатель обеспечения качества теплоносителей
	0,01
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	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	 
	 

	1.4
	Организовывать коммерческий учет приобретаемой тепловой энергии и реализуемой тепловой энергии (пункт 5 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)
	Копии актов ввода в эксплуатацию и актов периодической проверки узла учета и средств измерений, входящих в состав узла учета (в случае организации коммерческого учета), акты разграничения балансовой принадлежности, предусмотренные Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя,
	Показатель организации коммерческого учета приобретаемой тепловой энергии и реализуемой тепловой энергии
	0,01
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	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	 
	 

	 
	 
	утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1034 (далее - Правила коммерческого учета). Результаты поверки приборов и средств измерений, входящих в состав узла учета и подлежащих поверке, подтвержденные в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений" (подпункт 9.3.13 пункта 9 Правил)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.5
	Обеспечивать проверку качества строительства, реконструкции и (или) модернизации принадлежащих теплоснабжающим, теплосетевым организациям тепловых сетей, в том числе качества тепловой изоляции (пункт 6 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)
	Разработанный в соответствии с подпунктом 5 пункта 6 Правил № 511 нормативно-
технический документ об организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта, а
	Показатель наличия нормативно-
технического документа по организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта
	0,25
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	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	 
	 

	 
	 
	также акты приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок из ремонта с приложением дефектных ведомостей (при наличии), протоколов испытаний и наладки, предусмотренные пунктом 15 Правил № 511, - в случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, и (или) копии удостоверений (свидетельств) о качестве монтажа в случае выполнения мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей - в случае эксплуатации ОПО (подпункт 9.3.14 пункта 9 Правил)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.6
	Обеспечивать надежное теплоснабжение потребителей (пункт 7 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)
	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.15-9.3.21, 9.3.23-9.3.29 пункта 9 Правил
	Показатель обеспечения надежного теплоснабжения потребителей
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	1.6.1
	 
	Копии паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением, с отметками: о проведении технических освидетельствований, актов о проведении гидравлических
	Показатель наличия паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением с выводами о продлении срока эксплуатации
	0,01
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[image: https://api.docs.cntd.ru/img/13/10/32/31/56/4190be5f-abcb-4a55-b97d-2efc7b74d9c4/P0249007A0000.png] * 0,5 +
[image: https://api.docs.cntd.ru/img/13/10/32/31/56/4190be5f-abcb-4a55-b97d-2efc7b74d9c4/P0249007B0000.png] * 0,5
	 
	 

	1.6.1.1
	 
	испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию. Для оборудования, отработавшего установленный в технической документации организации-изготовителя или проектной документации срок службы, или при превышении количества циклов его нагрузки - сведения о
	Показатель наличия отметок в паспорте оборудования, не являющегося ОПО, о проведенном техническом освидетельствовании, гидравлическом испытании, техническом диагностировании, настройки предохранительных клапанов с выводами о продлении срока эксплуатации
	0,5
	[image: https://api.docs.cntd.ru/img/13/10/32/31/56/4190be5f-abcb-4a55-b97d-2efc7b74d9c4/P02490083.png]
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	 
	 

	1.6.1.2
	 
	зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти в области промышленной безопасности заключениях экспертизы промышленной безопасности (для ОПО) в соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона о промышленной безопасности и заключениях о проведении технического диагностирования (для объектов, не являющихся ОПО) с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования в соответствии с пунктом 27 Правил № 511; о проверке плотности (герметичности), настройки и регулировки предохранительных клапанов (подпункт 9.3.15 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия отметок в паспорте оборудования о проведенных техническом освидетельствовании, гидравлическом испытании, экспертизы промышленной безопасности, настройки и регулировки предохранительных клапанов с выводами о продлении срока эксплуатации
	0,5
	[image: https://api.docs.cntd.ru/img/13/10/32/31/56/4190be5f-abcb-4a55-b97d-2efc7b74d9c4/P0249008D.png]
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	 
	 

	1.6.2
	 
	Копии актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров в соответствии с пунктом 165 Правил № 511 (подпункт 9.3.16 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров
	0,05
	[image: https://api.docs.cntd.ru/img/13/10/32/31/56/4190be5f-abcb-4a55-b97d-2efc7b74d9c4/P02490097.png]
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	 
	 

	1.6.3
	 
	Копии актов и паспортов дымовых труб, в которых в соответствии с требованиями пункта 195 Правил № 511 отражены результаты
	Показатель наличия актов и паспортов дымовых труб, в которых отражены результаты наблюдений за
	0,05
	[image: https://api.docs.cntd.ru/img/13/10/32/31/56/4190be5f-abcb-4a55-b97d-2efc7b74d9c4/P024900A1.png]
	Наличие - 1

Отсутствие - 0

В случае если организация не
	 
	 

	 
	 
	наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, за осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб (подпункт 9.3.17 пункта 9 Правил)
	техническим состоянием дымовых труб, за осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб
	 
	 
	владеет и не эксплуатирует источники теплоснабжения,
[image: https://api.docs.cntd.ru/img/13/10/32/31/56/4190be5f-abcb-4a55-b97d-2efc7b74d9c4/P024900AE0000.png] принимается равным 1.
	 
	 

	1.6.4
	 
	Акты (технические отчеты) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению
	Показатель наличия актов (технических отчетов) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний
	0,01
	[image: https://api.docs.cntd.ru/img/13/10/32/31/56/4190be5f-abcb-4a55-b97d-2efc7b74d9c4/P024900B6.png]
	Наличие - 1

Отсутствие - 0

В случае если организация не владеет и не эксплуатирует тепловые сети, [image: https://api.docs.cntd.ru/img/13/10/32/31/56/4190be5f-abcb-4a55-b97d-2efc7b74d9c4/P024900B90000.png] принимается равным 1
	 
	 

	 
	 
	тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей в сроки, установленные пунктами 352, 355, 356 Правил № 511 (подпункт 9.3.18 пункта 9 Правил)
	по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей
	 
	 
	 
	 
	 

	1.6.5
	 
	Акты проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 26 и абзацем восьмым пункта 333 Правил № 511 (подпункт 9.3.19 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия актов проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей
	0,4
	[image: https://api.docs.cntd.ru/img/13/10/32/31/56/4190be5f-abcb-4a55-b97d-2efc7b74d9c4/P024900CA.png]
	Наличие - 1

Отсутствие - 0

В случае если на объекте оценки организация не эксплуатирует тепловые сети, [image: https://api.docs.cntd.ru/img/13/10/32/31/56/4190be5f-abcb-4a55-b97d-2efc7b74d9c4/P024900CD0000.png] принимается равным 1
	 
	 

	1.6.6
	 
	Документы, подтверждающие проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке, требования к проведению которых установлены пунктами 367-369 Правил № 511 (подпункт 9.3.20 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия документов, подтверждающих проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке
	0,01
	[image: https://api.docs.cntd.ru/img/13/10/32/31/56/4190be5f-abcb-4a55-b97d-2efc7b74d9c4/P024900D5.png]
	Наличие - 1

Отсутствие - 0

В случае если организация не владеет и не эксплуатирует тепловые сети или тепловые сети проложены воздушной прокладкой или в проходном (полупроходном) канале, [image: https://api.docs.cntd.ru/img/13/10/32/31/56/4190be5f-abcb-4a55-b97d-2efc7b74d9c4/P024900D80000.png] принимается равным 1
	 
	 

	1.6.7
	 
	Акты о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов, требования к которым установлены пунктами 335-337, абзацами шестым - восьмым пункта 404 и пунктом 412 Правил № 511 (подпункт 9.3.21 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия актов о проведении очистки и тепловых сетей, тепловых пунктов
	0,4
	[image: https://api.docs.cntd.ru/img/13/10/32/31/56/4190be5f-abcb-4a55-b97d-2efc7b74d9c4/P024900E0.png]
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	 
	 

	1.6.8
	 
	Акт измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов в соответствии с требованиями пункта 364 Правил № 511 (подпункт 9.3.23 Пункта 9 Правил)
	Показатель наличия актов измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов
	0,01
	[image: https://api.docs.cntd.ru/img/13/10/32/31/56/4190be5f-abcb-4a55-b97d-2efc7b74d9c4/P024900EA.png]
	Наличие - 1

Отсутствие - 0

В случае если на объекте оценки организация не эксплуатирует тепловые сети, [image: https://api.docs.cntd.ru/img/13/10/32/31/56/4190be5f-abcb-4a55-b97d-2efc7b74d9c4/P024900ED0000.png] принимается равным 1
	 
	 

	1.6.9
	 
	Акт опробования работоспособности оборудования насосных станций, проведение которого установлено требованиями пункта 388 Правил № 511 (подпункт 9.3.24 Пункта 9 Правил)
	Показатель наличия акта опробования работоспособности оборудования насосных станций
	0,01
	[image: https://api.docs.cntd.ru/img/13/10/32/31/56/4190be5f-abcb-4a55-b97d-2efc7b74d9c4/P024900F5.png]
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	 
	 

	1.6.10
	 
	Копии договора (договоров) (за исключением охраняемой законом тайны) поставки основного топлива,
	Показатель наличия запаса топлива не менее утвержденных нормативов запасов топлива
	0,03
	[image: https://api.docs.cntd.ru/img/13/10/32/31/56/4190be5f-abcb-4a55-b97d-2efc7b74d9c4/P024900FF.png]
	[image: https://api.docs.cntd.ru/img/13/10/32/31/56/4190be5f-abcb-4a55-b97d-2efc7b74d9c4/P024901000000.png] =
[image: https://api.docs.cntd.ru/img/13/10/32/31/56/4190be5f-abcb-4a55-b97d-2efc7b74d9c4/P024901010000.png] * 0,5 +
[image: https://api.docs.cntd.ru/img/13/10/32/31/56/4190be5f-abcb-4a55-b97d-2efc7b74d9c4/P024901020000.png] * 0,5
	 
	 

	1.6.10.1
	 
	заключенного (заключенных) на срок не менее срока предстоящего отопительного периода, и копии документов, подтверждающих наличие фактических запасов основного и резервного (аварийного) топлива в объеме не менее утвержденного федеральным органом исполнительной власти или органами исполнительной власти
	Показатель наличия договора (договоров) поставки основного топлива, заключенного (заключенных) на срок не менее срока предстоящего отопительного периода
	0,5
	[image: https://api.docs.cntd.ru/img/13/10/32/31/56/4190be5f-abcb-4a55-b97d-2efc7b74d9c4/P0249010A.png]
	[image: https://api.docs.cntd.ru/img/13/10/32/31/56/4190be5f-abcb-4a55-b97d-2efc7b74d9c4/P0249010B0000.png] = 1, если подтверждено наличие договоров [image: https://api.docs.cntd.ru/img/13/10/32/31/56/4190be5f-abcb-4a55-b97d-2efc7b74d9c4/P0249010B0001.png] = 0, если не подтверждено наличие договоров
	 
	 

	1.6.10.2
	 
	субъектов Российской Федерации нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии в соответствии с Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением
	Показатель подтверждения наличия запаса топлива не менее утвержденных нормативов запасов топлива
	0,5
	[image: https://api.docs.cntd.ru/img/13/10/32/31/56/4190be5f-abcb-4a55-b97d-2efc7b74d9c4/P02490113.png]
	[image: https://api.docs.cntd.ru/img/13/10/32/31/56/4190be5f-abcb-4a55-b97d-2efc7b74d9c4/P024901140000.png] = 1, если
[image: https://api.docs.cntd.ru/img/13/10/32/31/56/4190be5f-abcb-4a55-b97d-2efc7b74d9c4/P024901150000.png]
[image: https://api.docs.cntd.ru/img/13/10/32/31/56/4190be5f-abcb-4a55-b97d-2efc7b74d9c4/P02490116.png]
[image: https://api.docs.cntd.ru/img/13/10/32/31/56/4190be5f-abcb-4a55-b97d-2efc7b74d9c4/P024901170000.png] = 0, если
[image: https://api.docs.cntd.ru/img/13/10/32/31/56/4190be5f-abcb-4a55-b97d-2efc7b74d9c4/P024901180000.png]<
[image: https://api.docs.cntd.ru/img/13/10/32/31/56/4190be5f-abcb-4a55-b97d-2efc7b74d9c4/P02490119.png]
	 
	 

	1.6.10.2.1
	 
	источников тепловой энергии, функционирующих в
	Фактический объем запаса топлива, тысячи тонн
	-
	[image: https://api.docs.cntd.ru/img/13/10/32/31/56/4190be5f-abcb-4a55-b97d-2efc7b74d9c4/P02490121.png]
	Фактическое значение
	 
	 

	1.6.10.2.2
	 
	режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. № 377[image: https://api.docs.cntd.ru/img/13/10/32/31/56/4190be5f-abcb-4a55-b97d-2efc7b74d9c4/P024901270000.png] (подпункт 9.3.25 пункта 9 Правил)
	Утвержденный нормативный объем запаса топлива, тысячи тонн
	-
	[image: https://api.docs.cntd.ru/img/13/10/32/31/56/4190be5f-abcb-4a55-b97d-2efc7b74d9c4/P0249012A.png]
	Фактическое значение
	 
	 

	[image: https://api.docs.cntd.ru/img/13/10/32/31/56/4190be5f-abcb-4a55-b97d-2efc7b74d9c4/P0249012F0000.png] Зарегистрирован Минюстом России 28 ноября 2012 г., регистрационный № 25956.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.11
	 
	Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 28 Правил № 511
	Показатель наличия запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей,
	0,01
	[image: https://api.docs.cntd.ru/img/13/10/32/31/56/4190be5f-abcb-4a55-b97d-2efc7b74d9c4/P024B0005.png]
	[image: https://api.docs.cntd.ru/img/13/10/32/31/56/4190be5f-abcb-4a55-b97d-2efc7b74d9c4/P024B0006.png]
	 
	 

	1.6.11.1
	 
	перечень запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, результаты последней проведенной инвентаризации запасов
	средств механизации
	-
	[image: https://api.docs.cntd.ru/img/13/10/32/31/56/4190be5f-abcb-4a55-b97d-2efc7b74d9c4/P024B000E.png]
	Количество запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ согласно последней инвентаризации
	 
	 

	1.6.11.2
	 
	материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, оформленные в соответствии с требованиями Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н[image: https://api.docs.cntd.ru/img/13/10/32/31/56/4190be5f-abcb-4a55-b97d-2efc7b74d9c4/P024B00140000.png] (подпункт 9.3.26 Пункта 9 Правил)
	 
	-
	[image: https://api.docs.cntd.ru/img/13/10/32/31/56/4190be5f-abcb-4a55-b97d-2efc7b74d9c4/P024B0017.png]
	Количество запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ согласно перечню
	 
	 

	[image: https://api.docs.cntd.ru/img/13/10/32/31/56/4190be5f-abcb-4a55-b97d-2efc7b74d9c4/P024B001C0000.png] Зарегистрирован Минюстом России 27 августа 1998 г., регистрационный № 1598 (с изменениями, внесенными приказами Минфина России от 24 марта 2000 г. № 31н зарегистрирован Минюстом России 26 апреля 2000 г., регистрационный № 2209), от 18 сентября 2006 г. № 116н (зарегистрирован Минюстом России 24 октября 2006 г., регистрационный № 8397), от 26 марта 2007 г. № 26н (зарегистрирован Минюстом России 12 апреля 2007 г., регистрационный № 9285), от 25 октября 2010 г. № 132н (зарегистрирован Минюстом России 25 ноября 2010 г., регистрационный № 19048), от 24 декабря 2010 г. № 186н (зарегистрирован Минюстом России 22 февраля 2011 г., регистрационный № 19910), от 29 марта 2017 г. № 47н (зарегистрирован Минюстом России 18 апреля 2017 г., регистрационный № 46408), от 11 апреля 2018 г. № 74н (зарегистрирован Минюстом России 25 апреля 2018 г., регистрационный № 50890).

	1.6.12
	 
	В соответствии с требованиями части 1 статьи 9 Федерального закона о промышленной безопасности копия лицензии или выписки из реестра лицензий Ростехнадзора, копия договора обязательного страхования гражданской ответственности, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской
	Показатель наличия лицензии Ростехнадзора и договора обязательного страхования гражданской ответственности
	0,01
	[image: https://api.docs.cntd.ru/img/13/10/32/31/56/4190be5f-abcb-4a55-b97d-2efc7b74d9c4/P024B0024.png]
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	 
	 

	 
	 
	ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. Требование не распространяется на объекты теплоснабжения организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации (подпункт 9.3.27 пункта 9 Правил)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.7
	Выполнять мероприятия по резервированию систем теплоснабжения, определенные утвержденной актуализированной схемой теплоснабжения и включенные в инвестиционную программу теплоснабжающей или теплосетевой организации (пункт 8 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)
	Разрешение на допуск в эксплуатацию и (или) временное разрешение на допуск в эксплуатацию на объекты теплоснабжения в соответствии с требованиями Правил выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих
	Показатель наличия разрешения на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, построенных для реализации мероприятий по резервированию систем теплоснабжения
	0,01
	[image: https://api.docs.cntd.ru/img/13/10/32/31/56/4190be5f-abcb-4a55-b97d-2efc7b74d9c4/P024B0037.png]
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	 
	 

	 
	 
	установок, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 г. № 85, построенных для реализации мероприятий по резервированию систем теплоснабжения в текущем отопительном периоде (в части мероприятий, определенных утвержденной актуализированной схемой теплоснабжения и включенных в инвестиционную программу теплоснабжающей или теплосетевой организации согласно части 8 статьи 20 и части 10 статьи 29 Федерального закона о теплоснабжении) (подпункт 9.3.29 пункта 9 Правил)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 В соответствии с пунктом 4 постановления Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 г. № 85 данный акт действует до 1 января 2027 г.


	1.8
	Иметь согласованный с органом местного самоуправления порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения (пункт 9 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)
	Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 114 Правил № 511 и (или) Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации
	Показатель наличия порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения
	0,01
	[image: https://api.docs.cntd.ru/img/13/10/32/31/56/4190be5f-abcb-4a55-b97d-2efc7b74d9c4/P024B004D.png]
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	 
	 

	 
	 
	от 15 сентября 2020 г. № 1437[image: https://api.docs.cntd.ru/img/13/10/32/31/56/4190be5f-abcb-4a55-b97d-2efc7b74d9c4/P024B00540000.png], порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения или предусмотренные пунктом 386 Правил промышленной безопасности инструкции, устанавливающие действия работников в аварийных ситуациях (в том числе при аварии)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	[image: https://api.docs.cntd.ru/img/13/10/32/31/56/4190be5f-abcb-4a55-b97d-2efc7b74d9c4/P024B005C0000.png] В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1437 данный акт действует до 1 января 2027 г.


	2
	Обеспечить выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти
	Справка об отсутствии невыполненных в установленные сроки предписаний об устранении нарушений требований пунктов 26, 32, 59, 60, 66, 117, абзацев первого - третьего пункта 125, абзаца первого пункта 155, пунктов 156, 157, 169, 170, абзаца первого пункта 201, пункта 202, абзаца четвертого пункта 225, пунктов 249, 250, абзацев первого и второго пункта 251, пунктов 264, 265, 306, 311, 312, 315-319, абзаца
	Показатель выполнения предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период
	0,05
	[image: https://api.docs.cntd.ru/img/13/10/32/31/56/4190be5f-abcb-4a55-b97d-2efc7b74d9c4/P024B0063.png]
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	 
	Не заполняется

	 
	в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4_1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности, об устранении нарушений
	восьмого пункта 333, пунктов 348-350, 352, 355, 356, 359, 375, абзацев четвертого и пятого пункта 378, пункта 388, абзацев второго - четвертого, шестого - восьмого и десятого пункта 404, пунктов 408,412 Правил № 511 и пунктов 394, 396-399, 403 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	требований пунктов 26, 32, 59, 60, 66, 117, абзацев первого - третьего пункта 125, абзаца первого пункта 155, пунктов 156, 157, 169, 170, абзаца первого пункта 201, пункта 202, абзаца четвертого пункта 225, пунктов 249, 250, абзацев первого и второго пункта 251, пунктов 264, 265, 306, 311, 312, 315-319, абзаца восьмого пункта 333, пунктов 348-350, 352, 355, 356, 359, 375,
	власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	абзацев четвертого и пятого пункта 378, пункта 388, абзацев второго - четвертого, шестого - восьмого и десятого пункта 404, пунктов 408, 412 Правил № 511 и пунктов 394, 396-399,403 Правил промышленной безопасности (подпункт 9.2 пункта 9 Правил)
	(их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности) (подпункт 9.2 пункта 9 Правил)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного пунктом 3 Правил (подпункт 9.3 пункта 9 Правил)
	План подготовки к отопительному периоду (пункт 3 Правил)
	Показатель наличия утвержденного плана подготовки к отопительному периоду
	0,05
	[image: https://api.docs.cntd.ru/img/13/10/32/31/56/4190be5f-abcb-4a55-b97d-2efc7b74d9c4/P024B0088.png]
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	 
	 



[bookmark: _GoBack]Приложение 6
к Программе проведения оценки обеспечения
 готовности к отопительному периоду 2026-2027г.г.
 теплоснабжающей организации и потребителей тепловой энергии
 села Соленоозерное Ширинского района Республики Хакасия

Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения, приобретающих тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках, управляющих организаций, а также товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов при условии осуществления ими деятельности по управлению многоквартирными домами, а также лиц, с которыми в соответствии с частью 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации собственниками помещений в многоквартирном доме заключены договоры оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в целях надлежащего содержания и (или) ремонта внутридомовой системы отопления в многоквартирном доме, или председателя совета многоквартирного дома в случае, если собственниками помещений в многоквартирном доме не принято решение о заключении таких договоров, или муниципальными образованиями в случае, если способ управления многоквартирным домом не выбран или выбранный способ управления не реализован

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обязательное требование
	Подтверждающий документ
	Показатель
	Вес показателя
	Наименование показателя
	Расчет показателей готовности (формула)
	Значение (заполняется комиссией)
	Замечание (в случае наличия, с указанием сроков устранения)

	 
	 
	 
	ИНДЕКС ГОТОВНОСТИ
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	1
	Выполнить требования, установленные частью 6 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ"О теплоснабжении" (далее - Федеральный закон о теплоснабжении) (подпункт 11.1 пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. № 2234 (далее - Правила):
	 
	Показатель выполнения требований Федерального закона о теплоснабжении
	0,85
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	1.1
	Обеспечивать эксплуатацию теплопотребляющих установок в соответствии с требованиями безопасности в сфере теплоснабжения, установленными статьей 23_2 Федерального закона о теплоснабжении (пункт 1 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)
	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.1-11.5.10 пункта 11 Правил
	Показатель обеспечения эксплуатации теплопотребляющих установок в соответствии с требованиями безопасности
	0,8
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	1.1.1
	 
	Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленные требованиями пунктов 337 и 450 Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минэнерго России от 14 мая 2025 г. № 511 (далее - Правила № 511) (подпункт 11.5.1 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия акта промывки теплопотребляющей установки
	0,31
	[image: https://api.docs.cntd.ru/img/13/10/32/31/56/4190be5f-abcb-4a55-b97d-2efc7b74d9c4/P026E003A.png]
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	 
	 

	1.1.2
	 
	Акты о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 447 Правил № 511 (подпункт 11.5.2 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия актов о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя
	0,31
	[image: https://api.docs.cntd.ru/img/13/10/32/31/56/4190be5f-abcb-4a55-b97d-2efc7b74d9c4/P026E0044.png]
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	 
	 

	 Зарегистрирован Минюстом России 2 июня 2025 г., регистрационный № 82505. В соответствии с пунктом 3 приказа Минэнерго России от 14 мая 2025 г. № 511 данный акт действует до 1 сентября 2030 г.

	1.1.3
	 
	Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия акта проверки (осмотра) запорной арматуры и арматуры постоянного регулирования
	0,01
	[image: https://api.docs.cntd.ru/img/13/10/32/31/56/4190be5f-abcb-4a55-b97d-2efc7b74d9c4/P026E0052.png]
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	 
	 

	1.1.4
	 
	Установленные пунктом 7 Правил № 511 организационно-
распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов и (или) установленные пунктом 228 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. № 536[image: https://api.docs.cntd.ru/img/13/10/32/31/56/4190be5f-abcb-4a55-b97d-2efc7b74d9c4/P026E005A0000.png] (далее - Правила промышленной безопасности), ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на опасных производственных объектах (далее - ОПО) (подпункт 11.5.4 пункта 11 Правил)
	Показатель назначения ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок
	0,01
	[image: https://api.docs.cntd.ru/img/13/10/32/31/56/4190be5f-abcb-4a55-b97d-2efc7b74d9c4/P026E005D.png]
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	 
	 

	[image: https://api.docs.cntd.ru/img/13/10/32/31/56/4190be5f-abcb-4a55-b97d-2efc7b74d9c4/P026E00630000.png] Зарегистрирован Минюстом России 31 декабря 2020 г., регистрационный № 61998. В соответствии с пунктом 2 приказа Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. № 536 данный акт действует до 1 января 2027 г.


	1.1.5
	 
	Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 17, 26, абзацев шестого - восьмого пункта 404 и пункта 412 Правил № 511 и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия актов о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов
	0,31
	[image: https://api.docs.cntd.ru/img/13/10/32/31/56/4190be5f-abcb-4a55-b97d-2efc7b74d9c4/P026E006A.png]
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	 
	 

	1.1.6
	 
	Организационно-
распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО, разработанного
	Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО
	0,01
	[image: https://api.docs.cntd.ru/img/13/10/32/31/56/4190be5f-abcb-4a55-b97d-2efc7b74d9c4/P026E0075.png]
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	 
	 

	 
	 
	в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с подпунктом 2 пункта 6 Правил № 511 (подпункт 11.5.6 пункта 11 Правил)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.7
	 
	Утвержденные в соответствии с требованиями пунктов 6 и 35 Правил № 511 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности (подпункт 11.5.7 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций
	0,01
	[image: https://api.docs.cntd.ru/img/13/10/32/31/56/4190be5f-abcb-4a55-b97d-2efc7b74d9c4/P026E0088.png]
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	 
	 

	1.1.8
	 
	Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с абзацем пятым пункта 29 и пунктом 30 Правил № 511, а также проектно-
техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении) (подпункт 11.5.8 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия паспортов тепловых пунктов и проектно-
технической документации на здание в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам
	0,01
	[image: https://api.docs.cntd.ru/img/13/10/32/31/56/4190be5f-abcb-4a55-b97d-2efc7b74d9c4/P026E0094.png]
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.9
	 
	Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования (подпункт 11.5.9 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоров на техническое обслуживание, энергосервисных контрактов
	0,01
	[image: https://api.docs.cntd.ru/img/13/10/32/31/56/4190be5f-abcb-4a55-b97d-2efc7b74d9c4/P02700005.png]
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	 
	 

	1.1.10
	 
	Акты или документы, подтверждающие проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 395 и 448 Правил № 511 (подпункт 11.5.10 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия актов или документов, подтверждающих работоспособность автоматических регуляторов температуры воды
	0,01
	[image: https://api.docs.cntd.ru/img/13/10/32/31/56/4190be5f-abcb-4a55-b97d-2efc7b74d9c4/P0270000F.png]
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	 
	 

	1.2
	Обеспечивать готовность к соблюдению указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии (пункт
	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.11, 11.5.19 пункта 11 Правил
	Показатель обеспечения соблюдения указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии
	0,03
	[image: https://api.docs.cntd.ru/img/13/10/32/31/56/4190be5f-abcb-4a55-b97d-2efc7b74d9c4/P02700019.png]
	[image: https://api.docs.cntd.ru/img/13/10/32/31/56/4190be5f-abcb-4a55-b97d-2efc7b74d9c4/P0270001A0000.png] =
[image: https://api.docs.cntd.ru/img/13/10/32/31/56/4190be5f-abcb-4a55-b97d-2efc7b74d9c4/P0270001B0000.png] * 0,5 +
[image: https://api.docs.cntd.ru/img/13/10/32/31/56/4190be5f-abcb-4a55-b97d-2efc7b74d9c4/P0270001C0000.png] * 0,5
	 
	 

	1.2.1
	2 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)
	Акты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения (подпункт 11.5.11 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия актов осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок
	0,5
	[image: https://api.docs.cntd.ru/img/13/10/32/31/56/4190be5f-abcb-4a55-b97d-2efc7b74d9c4/P02700024.png]
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	 
	 

	1.2.2
	 
	Подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду, составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о
	Показатель наличия актов проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду
	0,5
	[image: https://api.docs.cntd.ru/img/13/10/32/31/56/4190be5f-abcb-4a55-b97d-2efc7b74d9c4/P0270002E.png]
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	 
	 

	 
	 
	несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии (подпункт 11.5.19 пункта 11 Правил)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3
	Обеспечивать отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель (пункт 3 части 6 статьи 20
	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.12, 11.5.13 пункта 11 Правил
	Показатель отсутствия задолженности за поставленные тепловую энергию
	0,15
	[image: https://api.docs.cntd.ru/img/13/10/32/31/56/4190be5f-abcb-4a55-b97d-2efc7b74d9c4/P02700041.png]
	[image: https://api.docs.cntd.ru/img/13/10/32/31/56/4190be5f-abcb-4a55-b97d-2efc7b74d9c4/P027000420000.png] =
[image: https://api.docs.cntd.ru/img/13/10/32/31/56/4190be5f-abcb-4a55-b97d-2efc7b74d9c4/P027000430000.png] * 0,05 +
[image: https://api.docs.cntd.ru/img/13/10/32/31/56/4190be5f-abcb-4a55-b97d-2efc7b74d9c4/P027000440000.png] * 0,95
	 
	 

	1.3.1
	Федерального закона о теплоснабжении)
	Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности (подпункт 11.5.12 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности
	0,05
	[image: https://api.docs.cntd.ru/img/13/10/32/31/56/4190be5f-abcb-4a55-b97d-2efc7b74d9c4/P0270004C.png]
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	 
	 

	1.3.2
	 
	Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности (подпункт 11.5.13 пункта 11 Правил)
	Показатель отсутствия задолженности либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности
	0,95
	[image: https://api.docs.cntd.ru/img/13/10/32/31/56/4190be5f-abcb-4a55-b97d-2efc7b74d9c4/P02700056.png]
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	 
	 

	1.4
	Организовывать коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя в соответствии с требованиями,
	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.14, 11.5.15 пункта 11 Правил
	Показатель организации коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя
	0,02
	[image: https://api.docs.cntd.ru/img/13/10/32/31/56/4190be5f-abcb-4a55-b97d-2efc7b74d9c4/P02700060.png]
	[image: https://api.docs.cntd.ru/img/13/10/32/31/56/4190be5f-abcb-4a55-b97d-2efc7b74d9c4/P027000610000.png] =
[image: https://api.docs.cntd.ru/img/13/10/32/31/56/4190be5f-abcb-4a55-b97d-2efc7b74d9c4/P027000620000.png] * 0,5 +
[image: https://api.docs.cntd.ru/img/13/10/32/31/56/4190be5f-abcb-4a55-b97d-2efc7b74d9c4/P027000630000.png] * 0,5
	 
	 

	1.4.1
	установленными статьей 19 Закона о теплоснабжении (пункт 4 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)
	Акты периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1034, акты разграничения балансовой принадлежности (подпункт 11.5.14 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия акта проверки узла учета
	0,5
	[image: https://api.docs.cntd.ru/img/13/10/32/31/56/4190be5f-abcb-4a55-b97d-2efc7b74d9c4/P0270006B.png]
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	 
	 

	1.4.2
	 
	Акты проверки контрольно-
измерительных приборов в тепловом пункте с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-
измерительных приборов (подпункт 11.5.15 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия актов проверки контрольно-
измерительных приборов в тепловом пункте
	0,5
	[image: https://api.docs.cntd.ru/img/13/10/32/31/56/4190be5f-abcb-4a55-b97d-2efc7b74d9c4/P02700078.png]
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	 
	 

	2
	В случае эксплуатации жилищного фонда обеспечить выполнение требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного
	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.16, 11.5.17 пункта 11 Правил
	Показатель выполнения Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда
	0,06
	[image: https://api.docs.cntd.ru/img/13/10/32/31/56/4190be5f-abcb-4a55-b97d-2efc7b74d9c4/P02700082.png]
	[image: https://api.docs.cntd.ru/img/13/10/32/31/56/4190be5f-abcb-4a55-b97d-2efc7b74d9c4/P027000830000.png] =
[image: https://api.docs.cntd.ru/img/13/10/32/31/56/4190be5f-abcb-4a55-b97d-2efc7b74d9c4/P027000840000.png] * 0,7 +
[image: https://api.docs.cntd.ru/img/13/10/32/31/56/4190be5f-abcb-4a55-b97d-2efc7b74d9c4/P027000850000.png] * 0,3
	 
	 

	2.1
	фонда, утвержденных постановлением Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 г. № 170[image: https://api.docs.cntd.ru/img/13/10/32/31/56/4190be5f-abcb-4a55-b97d-2efc7b74d9c4/P027000890000.png] (далее - Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда) (подпункт 11.2 пункта 11 Правил)
	Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда (подпункт 11.5.16 пункта 11 Правил)
	Показатель выполнения работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания
	0,7
	[image: https://api.docs.cntd.ru/img/13/10/32/31/56/4190be5f-abcb-4a55-b97d-2efc7b74d9c4/P0270008D.png]
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	 
	 

	[image: https://api.docs.cntd.ru/img/13/10/32/31/56/4190be5f-abcb-4a55-b97d-2efc7b74d9c4/P027000930000.png] Зарегистрирован Минюстом России 15 октября 2003 г., регистрационный № 5176.


	2.2
	
	Акты о проведении дезинфекции систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 5.2.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
	Показатель наличия актов о проведении дезинфекции систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения актов о результатах отбора проб воды из системы
	0,3
	[image: https://api.docs.cntd.ru/img/13/10/32/31/56/4190be5f-abcb-4a55-b97d-2efc7b74d9c4/P0270009A.png]
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	 
	 

	 
	 
	безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21), и акты о результатах отбора проб воды из системы на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21, оформленные аккредитованной лабораторией (подпункт 11.5.17 пункта 11 Правил)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 Зарегистрировано Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62296 (с изменениями, внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 декабря 2022 г. № 24 (зарегистрировано Минюстом России 9 марта 2023 г., регистрационный № 72558), от 16 декабря 2024 г. № 12 (зарегистрировано Минюстом России 8 апреля 2025 г., регистрационный № 81783), от 17 марта 2025 г. № 2 (зарегистрировано Минюстом России 19 мая 2025 г., регистрационный № 82236). В соответствии с пунктом 3 постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 СанПиН 1.2.3685-21 действуют до 1 марта 2027 г.

	3
	Обеспечить выполнение требования, предусмотренного пунктом 11 Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации, утвержденных постановлением
	Для лиц, указанных в подпунктах 1.4, 1.5 пункта 1 Правил, - копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом, копия действующего договора о техническом
	Показатель обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению
	0,02
	[image: https://api.docs.cntd.ru/img/13/10/32/31/56/4190be5f-abcb-4a55-b97d-2efc7b74d9c4/P027000B1.png]
	[image: https://api.docs.cntd.ru/img/13/10/32/31/56/4190be5f-abcb-4a55-b97d-2efc7b74d9c4/P027000B20000.png] =
[image: https://api.docs.cntd.ru/img/13/10/32/31/56/4190be5f-abcb-4a55-b97d-2efc7b74d9c4/P027000B30000.png] * 0,5 +
[image: https://api.docs.cntd.ru/img/13/10/32/31/56/4190be5f-abcb-4a55-b97d-2efc7b74d9c4/P027000B40000.png] * 0,5
	 
	 

	3.1
	Правительства Российской Федерации от 17 мая 2002 г. № 317, в части обеспечения безопасности при использовании и
	обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме (подпункт 11.5.18 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом
	0,5
	[image: https://api.docs.cntd.ru/img/13/10/32/31/56/4190be5f-abcb-4a55-b97d-2efc7b74d9c4/P027000BC.png]
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	 
	 

	3.2
	содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению (подпункт 11.3 пункта 11 Правил)
	 
	Показатель наличия действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме
	0,5
	[image: https://api.docs.cntd.ru/img/13/10/32/31/56/4190be5f-abcb-4a55-b97d-2efc7b74d9c4/P027000C6.png]
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	 
	 

	4
	Обеспечить выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами
	Справка, представленная федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки,
	Показатель выполнения предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период
	0,05
	[image: https://api.docs.cntd.ru/img/13/10/32/31/56/4190be5f-abcb-4a55-b97d-2efc7b74d9c4/P027000D0.png]
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
	 
	Не заполняется

	 
	исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4_1 Федерального закона о теплоснабжении Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (далее - Федеральный закон о промышленной безопасности),
	мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4_1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности), в комиссию по оценке готовности к отопительному периоду (подпункт 11.4 пункта 11 Правил)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	об устранении нарушений требований пунктов 6, 32, 35, 59, 60, 66, абзаца первого пункта 155, пунктов 156, 157, 337, 375, 393, абзацев второго - четвертого, шестого - восьмого и десятого пункта 404, пунктов 408, 409, 412, 435-439, 446-448, 450 Правил № 511, пунктов 394, 396-399, 403 Правил промышленной безопасности (подпункт 11.4 пункта 11 Правил)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного пунктом 3 Правил (подпункт 11.5 пункта 11 Правил)
	План подготовки к отопительному периоду (пункт 3 Правил)
	Показатель наличия утвержденного плана подготовки к отопительному периоду
	0,02
	[image: https://api.docs.cntd.ru/img/13/10/32/31/56/4190be5f-abcb-4a55-b97d-2efc7b74d9c4/P027000EC.png]
	Наличие - 1

Отсутствие - 0
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