РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                                                                                          РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ                                                                                                                       СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОЛЕНООЗЕРНОГО СЕЛЬСОВЕТА                                  ШИРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  
06.06.2025 г.                                          с. Соленоозерное                                             № 79

О внесении изменений в Порядок содержания
и ремонта автомобильных дорог общего пользования
местного значения Соленоозерного сельсовета 
Ширинского района Республики Хакасия,
утвержденный Постановлением администрации
Соленоозерного сельсовета Ширинского района
от 31.07.2018 № 70/Д

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьями 17 и 18 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», рассмотрев Протест прокуратуры Ширинского района от 29.05.2025 № 7-4-2025, руководствуясь Уставом сельского поселения Соленоозерного сельсовета Ширинского муниципального района Республики Хакасия, администрация Соленоозерного сельсовета Ширинского района Республики Хакасия

 ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Внести в Порядок содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения Соленоозерного, утвержденный Постановлением Администрации Соленоозерного сельсовета Ширинского района от 31.07.2018 № 70/Д следующие изменения:
1.1. Пункт 3.2 раздела 3 Порядка изложить в следующей редакции: 
«3.2. «Порядок проведения оценки технического состояния автомобильных дорог утвержден приказом Минтранса России от 07.08.2020 № 288, устанавливает состав и периодичность работ по определению владельцами автомобильных дорог соответствия транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги требованиям технических регламентов.
     Оценка технического состояния автомобильных дорог в целях определения соответствия транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог требованиям технических регламентов проводится владельцами автомобильных дорог на основании результатов обследования и анализа информации о транспортно-эксплуатационных характеристиках автомобильных дорог (далее - обследование). Допускается проведение оценки технического состояния автомобильных дорог на основании результатов обследования, выполненного иными лицами с разрешения владельцев автомобильных дорог.
      При оценке технического состояния автомобильных дорог осуществляются следующие виды обследования:
      1) первичное обследование, которое проводится один раз в 3-5 лет со дня проведения первичного обследования;
      2) повторное обследование, которое проводится ежегодно (в год проведения первичного обследования повторное обследование не проводится);
      3) приемочное обследование, которое проводится при вводе автомобильной дороги (участка автомобильной дороги) в эксплуатацию после строительства или реконструкции и завершении капитального ремонта или ремонта автомобильной дороги (участка автомобильной дороги).
       В процессе обследования автомобильных дорог определяются:
       1) постоянные параметры и характеристики автомобильной дороги (далее - технический уровень автомобильной дороги):
 - ширина проезжей части и земляного полотна;
 - габарит приближения;
 - длины прямых, величины углов поворотов в плане трассы и величины их радиусов;
 - протяженность подъемов и спусков;
 - продольный и поперечный уклоны;
 - высота насыпи и глубина выемки;
 - габариты искусственных дорожных сооружений;
 - состояние элементов водоотвода;
 - состояние элементов обустройства дороги и технических средств организации дорожного движения;
     2) переменные параметры и характеристики автомобильной дороги, организации и условий дорожного движения, изменяющиеся в процессе эксплуатации автомобильной дороги (далее - эксплуатационное состояние автомобильной дороги):
 - продольная ровность и глубина колеи дорожного покрытия;
 - сцепные свойства дорожного покрытия и состояние обочин;
 - прочность дорожной одежды;
 - грузоподъемность искусственных дорожных сооружений;
[bookmark: _GoBack] - объем и вид повреждений проезжей части, земляного полотна и системы водоотвода, искусственных дорожных сооружений, элементов обустройства дороги и технических средств организации дорожного движения;
     3) характеристики автомобильной дороги, определяющие совокупность показателей, влияющих на эффективность и безопасность работы автомобильного транспорта (далее - параметры движения транспортного потока):
 - средняя скорость движения транспортного потока;
 - безопасность движения транспортного потока;
 - пропускная способность, уровень загрузки автомобильной дороги движением;
 - среднегодовая суточная интенсивность движения и состав транспортного потока;
 - способность дороги пропускать транспортные средства с допустимыми для движения осевыми нагрузками, общей массой и габаритами».
      По результатам оценки технического состояния владельцем автомобильной дороги:
1) устанавливается соответствие транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги требованиям технических регламентов;
2) обосновывается возможность движения транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам.»
1.2. Пункты 3.3. – 3.7. раздела 3 Порядка, считать утратившими силу.
2. Постановление подлежит опубликованию (обнародованию), размещению на официальном сайте Соленоозерного сельсовета.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения 
Соленоозерного сельсовета
Ширинского муниципального района
Республики Хакасия:                                                                                 А.П.Никитин


